
LNBP-1070-1090MHz-01

1. **Spec:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters** | **Specifications** |
| Frequency Range (MHz) | 1070-1090MHz |
| Insertion Loss(dB) | ≤2.5dB |
| Passband Ripple | ≤0.5dB |
| Rejection(dB) | ≥43dB@1280MHz ≥43dB@880MHz |
| Return Loss(dB)/VSWR | ≤1.3 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| Power Rating (W) | ≥2W |
| Input/Output Connectors | SMA-F |
| Operation Temperature（℃） | -35～+85 |
| Surface Finishing | Siliver |
| Application | Indoor |
| Outline Dimensions |  |
| Weight(g) |  |

1. **Outline**

****