**6-Way Power Divider**

**Specifications**

PD6-698-2700M-SMAK-01

1.Spec：

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters** | **Specifications** |
| Frequency Range(MHz) | 698-2700MHz |
| Insertion Loss(dB) | ≤1.2dB(Excluding theoretical loss 7.8dB) |
| Input Port VSWR | ≤1.35 |
| Output Port VSWR | ≤1.35 |
| Isolation(dB) | ≤ 18dB |
| Impedance(Ω) | 50  |
| Input/Output Connectors | SMA-Female |
| Power Rating (W) | 50W |
| Operation Temperature（℃） | -45℃ ~ +85℃ |
| Color | Black |
| Outline Dimensions (mm) |  |
| Weight (g) |  |

2.Outline：

