**6-Way Power Divider**

**Specifications**

PD6-136-174MHz-NK-01

1.Spec：

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters** | **Specifications** |
| Frequency Range(MHz) | 136-174MHz |
| Insertion Loss(dB) | ≤0.8dB((Excluding theoretical loss 7.8dB)) |
| Input Port VSWR | ≤ 1.3 |
| Output Port VSWR | ≤ 1.3 |
| Isolation(dB) | ≤ 19dB |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Input/Output Connectors | N-Female |
| Power Rating (W) | 50W |
| Operation Temperature（℃） | -45℃ ~ +85℃ |
| Color | Black |
| Outline Dimensions (mm) | 230x120x20.5 |
| Weight (g) |  |

2.Outline：

